Ogłoszenie powiązane:

[**Ogłoszenie nr 35032-2013 z dnia 2013-01-25 r.**](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=35032&rok=2013-01-25) Ogłoszenie o zamówieniu - Mała Wieś  
Przebudowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+525.00 o szer. 4,5m i szer. Pobocza 0,5m.Poszerzenie jednostronnie od strony południowej o szer. 0,4m. Następnie na odcinku ok. 25m występuje zmienna szerokość drogi od 5,5m do 4,1m (w...  
Termin składania ofert: 2013-02-12

**Numer ogłoszenia: 42880 - 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013**  
  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 35032 - 2013 data 25.01.2013 r.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Urząd Gminy w Małej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś, woj. mazowieckie, tel. 024 269 79 76, fax. 024 269 79 61.

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

* **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).
* **W ogłoszeniu jest:** Przebudowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+525.00 o szer. 4,5m i szer. Pobocza 0,5m.Poszerzenie jednostronnie od strony południowej o szer. 0,4m. Następnie na odcinku ok. 25m występuje zmienna szerokość drogi od 5,5m do 4,1m (w okolicach wysepki). Od km 0+557.28 do km 0+894.00 droga biegnie po istniejącym śladzie z poboczami szerokości 0,3m. Na odcinku gdzie istnieje asfalt wykonana będzie nakładka o gr. 4 cm. Następnie na 25m następuje zwężenie drogi z 4,1m na 4,0m, pobocze zostaje bez zmian 0,3. Od km 0+919,85 do km 4+034,02 szer. Projektowanej drogi jednopasmowej wynosi 4m, z obustronnymi poboczami o szerokości zmiennej od 0,5m do 0,2m, wjazdami do posesji. Inwestycja zaczyna się w km 0+000 do km 4+034.02 jest drogą gminną.
* **W ogłoszeniu powinno być:** Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 4+034.02 Opis poszczególnych odcinków: Przebudowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+525.00 o szer. 4,5m i szer. Pobocza 0,5m.Poszerzenie jednostronnie od strony południowej o szer. 0,4m. Następnie na odcinku ok. 25m występuje zmienna szerokość drogi od 5,5m do 4,1m (w okolicach wysepki). Od km 0+557.28 do km 0+894.00 droga biegnie po istniejącym śladzie z Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 poboczami szerokości 0,3m. Na odcinku gdzie istnieje asfalt wykonana będzie nakładka o gr. 4 cm. Następnie na 25m następuje zwężenie drogi z 4,1m na 4,0m, pobocze zostaje bez zmian 0,3. Od km 0+919,85 do km 4+034,02 szer. projektowanej drogi jednopasmowej wynosi 4m, z obustronnymi poboczami o szerokości zmiennej od 0,5m do 0,2m, wjazdami do posesji. Inwestycja zaczyna się w km 0+000 do km 4+034.02 jest drogą gminną.

**II.2) Tekst, który należy dodać:**

* **Miejsce, w którym należy dodać tekst:** II.1.3).
* **Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 4+034.02 Opis poszczególnych odcinków:.